Коксовая печь
Чистота пиролиза
<&recipe>Коксовая печь — первая важная машина в инженерном арсенале.<br>
Нагревая топливо в бескислородной среде, она преобразует его в углеродистые продукты: §2Коксовый уголь§r или §2Древесный уголь§r.<np>
Побочный продукт — <link;industrial_fluids;Креозот;creosote_oil>, используемый как <link;treated_wood;пропитка для древесины> — базового строительного материала.<br>
Процесс коксования §oмедленный§r, но параллельный (до §216 единиц угля§r или §28 брёвен§r за цикл).<br>
Рекомендуется строить несколько печей и загружать их топливом заранее.<br>
Печь можно автоматизировать с помощью воронок или <link;conveyor_belts;конвейеров;conveyor_extract_recipe>.<br>
Креозот откачивается <link;fluid_pump;насосом> — печь §oне§r выдаёт его автоматически.<np>
<&multiblock>Для сборки расположите 27 блоков 3×3×3 и ПКМ по центральному боку Инженерным молотком.