Логический модуль  
Полная по Тьюрингу  

<&unit>Благодаря универсальности <link;redstone_wiring;редстоуновых проводов> и переключателям на основе <link;crafting_components;вакуумных ламп;tubes>, сложные редстоун-схемы можно компактно разместить в виде <link;engineers_circuit_workbench;логических схем>.<br>  
Логический модуль — это специализированный аппарат, в который устанавливаются логические схемы для их использования.<br>  
Он имеет пространство для §210 схем§r и оснащён §28 встроенными регистрами§r, доступными для любой схемы.<br>  

Для подключения логического модуля к цветным редстоун-системам необходимо установить <link;redstone_wiring;редстоун интерфейсный разъём;bundled> на его боковую грань.<br>  
При каждом изменении состояния любого из подключённых разъёмов модуль последовательно обрабатывает все 10 схем.<br>  
Если схема использует регистр как выход, полученное значение сохраняется в регистре и может быть использовано другими схемами как входной параметр.<br>  
Один и тот же интерфейсный разъём может использоваться как для ввода, так и для вывода.