Минеральные месторождения  
Богато!  
В каменных породах мира встречаются небольшие скопления <link;ores;руд>, видимые невооружённым глазом и добываемые ручными инструментами.<br>  
Глубже залегают §2минеральные жилы§r — разреженные скопления различных руд, которые может добыть только <link;excavator;специальная машина>.<br>  
В конце этого раздела приведён список всех известных минеральных жил.<np>  
<&survey_tools>Поскольку минеральные жилы являются частью породы, для их обнаружения необходимы §2геологоразведочные инструменты§r. Использование этих инструментов на естественных каменных блоках и почве позволяет определить приблизительное местоположение жил.<br>  
Каждая проба с одной жилы повышает точность определения её центра и состава. Жилы могут пересекаться, поэтому разведка может показать следы близкорасположенных жил. Однако пробы, взятые слишком близко друг к другу, не дают полезной информации.<br>  
Искусственные блоки (например, листовой металл), растения (например, брёвна) и жидкости (например, вода) не содержат следов минеральных жил и не могут быть исследованы.<np>  
<&sample_drill>§2Буровые установки для керна§r точно определяют состав и ожидаемую продуктивность жилы. Как и при разведке, их нельзя использовать в воздухе или воде.<br>  
Установку можно запустить вручную и отключить редстоун-сигналом. При питании от источника (например, <link;accumulators;аккумулятора>) установка потребляет <config;i;machines.coredrill.consumption> Flux/t для получения §2керна§r.<br>  
Керны хрупкие и должны извлекаться вручную, аналогично повторному запуску машины.<np>  
<&core_sample>Керны можно визуально проанализировать для определения относительного содержания минералов в данном месте.<br>  
В отличие от простой разведки, анализ керна позволяет определить §2насыщенность§r. Чем выше насыщенность, тем больше вероятность добычи руды экскаватором.<br>  
При крадущемся перемещении керны можно размещать для быстрой идентификации. Кроме того, при нажатии ПКМ на размещённый керн на карте появляется маркер в виде красного треугольника, указывающий местоположение жилы.<br>  
Керны не отображают водоносные горизонты или другие жидкости — только минеральные ресурсы.<np>  
<&spoils>Даже высоконасыщенные жилы нельзя разрабатывать без поднятия окружающей породы. При добыче издалека в отвальной породе содержится больше руды.<br>  
Из-за неэффективной добычи такие жилы дают меньше руды, чем хорошо расположенные месторождения.<np>  