Промышленные жидкости
В долине бочек
<&creosote_oil>§lКреозотное масло§r — густая жидкость, получаемая при пиролизе §lугля§r в <link;coke_and_graphite;кокс>.<br>
Используется для создания <link;treated_wood;пропитанной древесины> и как топливо для <link;diesel_generator;дизельного генератора>.<np>

<&redstone_acid>§lКраснокаменная кислота§r:<br>
• Создаётся растворением красной пыли в воде<br>
• Отличный электролит для <link;accumulators;аккумуляторов><br>
• Рецепт: 1 §2красная пыль§r на ¼ ведра воды в <link;mixer;смесителе><br>
• Окисляет медные блоки (⅛ ведра на блок)<np>

<&plant_oil_ethanol>§lРастительное масло§r и §lэтанол§r:<br>
• Основные компоненты <link;industrial_fluids;биодизеля;biodiesel><br>
• Этанол также используется для производства <link;industrial_fluids;ацетальдегида;resin_acetaldehyde><br>
• Масло применяется как смазка<np>

<&biodiesel>§lБиодизель§r — основное топливо для:<br>
• <link;diesel_generator;дизельных генераторов><br>
• Производится в <link;refinery;очистителе> из <link;industrial_fluids;масла и этанола;plant_oil_ethanol><np>

<&high_power_biodiesel>§lВысокооктановый биодизель§r:<br>
• Смесь биодизеля с <link;industrial_fluids;зельем силы;potion> (95:5)<br>
• На 25% дольше горит<np>

<&resin_acetaldehyde>§lФенольная смола§r и §lацетальдегид§r:<br>
• Основные компоненты <link;resin_and_duroplast;дуропласта><br>
• Рецепты см. далее<np>

<&herbicide>§lГербицид§r:<br>
• Уничтожает растения через <link;chemical_thrower;химический распылитель><br>
• Рецепт: ½ ведра <link;fermenter;этанола>, §2медная пыль§r и §2сера§r в <link;mixer;смесителе><np>

<&potion>§lЗелья§r в вёдрах:<br>
• Массовое производство в <link;mixer;смесителе><br>
• Экономия §lогненного порошка§r