Жидкостный насос
Давление на пределе
<&pump_recipe>Жидкостные насосы перемещают и создают давление в жидкостях как внутри, так и вне трубопроводов.<br>
Насосы работают с <link;storage_barrels;бочками> и <link;storage_minecarts;вагонетками;fluid_storage> только при наличии соединения с соответствующей стороны.<br>

Управление:
• Инженерный молоток: настройка сторон (ввод/вывод/блокировка) на нижней половине насоса
• Редстоун-сигнал: активация слабого режима (инверсия через Инженерную отвёртку)
• Подача флюкса: включение высокого давления (увеличение скорости)

Особенности:
• Может забирать жидкости из мира (как ведро)
• Заменяет выкачанную жидкость булыжником (режим переключается Shift+ПКМ молотком по верхней части)