Автоматические выключатели
Хлопок – и нет ток!
<&manual_breaker>Выключатели-разъединители прерывают подачу энергии по проводам.<br>
Соединяют два провода одного типа и пропускают ток только в активном состоянии. Из соображений безопасности не работают с высоковольтными линиями.<br>
Идеальны для изоляции энергоёмких машин или подключения дополнительных генераторов.<br>
При активации подают сигнал редстоуна (режим инвертируется Инженерной отвёрткой).<br>
Отлично подходят для управления <link;engineered_lighting;электроосвещением;electric_lantern>!
<&rs_breaker>Редстоунные разъединители — улучшенная версия с повышенной пропускной способностью.<br>
Работают с ВВ-линиями, но требуют редстоун-сигнала (инверсия режима — Инженерной отвёрткой).