Верстак логических схем инженера
Не вдыхайте пары!
<&recipe>Используя этот верстак, сложные редстоун-схемы можно уместить с нескольких квадратных метров на одну плату.<br>
§2Логические схемы§r создаются из <link;crafting_components;электронных ламп;tubes>, установленных на <link;crafting_components;монтажные платы;pcb> с помощью припоя типа §2свинцовой§r или §2медной§r проволоки.<br>
Из-за необходимости пайки компонентов, на заднюю панель верстака нужно подать питание.<br>
Используя различные компоненты, вы выбираете тип схемы, задаёте входные значения и определяете выход.<br>
Доступные входы/выходы: 16 цветных каналов редстоуна и 8 "регистров".<br>
Регистры позволяют временно хранить значения в блоке, обрабатывающем логику (подробнее далее).<br>
После установки оператора, входов и выходов, необходимые компоненты отображаются слева.<br>
Количество компонентов зависит от сложности схемы (§lNAND§r — самая простая).<br>
При наличии достаточного количества компонентов, готовую схему можно взять справа.<np>
Горячие клавиши:<br>
При наведении на кнопку входа/выхода: цифра выбирает регистр, буква перебирает цвета.<br>
ПКМ готовой схемой по центру интерфейса копирует её настройки на верстак.